|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** |
| 1 | RK3568开发板 | 工业级；四核64位CORTEX-A55；2.0GHZ主频，MALI G52 2EE图形处理器，22NM制程工艺拓展接口搭配双千兆以太网口、HDMI、eDPMiniPCleSATA、2USB3.0USB2.0MIPI屏幕接口和MIPI摄像头接口、音频接口等外设 | 30 |
| 2 | 电源适配器规格: | 规格:12V@2A | 30 |
| 3 | 摄像头 | 800万像素 CMOS类型 mipi接口 | 30 |
| 4 | 4G模块 | DTU模块ATK-M750C全网通4G无线TTL串口数据透传模组 | 30 |
| 5 | Micro SD (TF) (32G-Class10) | 高速tf卡32g Micro SD闪存卡存储卡，卡套和读卡器 | 30 |
| 6 | 5.5寸MIPI屏 | MIPI LCD模块720P电容触摸液晶720\*1280 | 30 |
| 7 | WiFi模块 | Linux开发板专用 | 30 |
| 8 | 蓝牙模块 | Linux开发板专用 | 30 |
| 9 | STM32L475物联网开发板 | 板载STM32L475VET6/L496VET6主控芯片，100PIN板载16Mbyte SPIFLASH板载STLINK，功能四合一，一根USB线解决供电、下载调试仿真、串口通信板载1.3寸240\*240分辨率的 TFTLCD板载光环境传感器，六轴传感器等 | 30 |
| 10 | 智能电烙铁 | T12防静电恒温焊台手机维修焊接；工具显示方式：LCD液晶显示；输入电压功率<74W；温度范围200-500度；一体式发热芯200°C~500°C(392°F~932F)  接地电阻≤2Q；接地电压小于2mV | 4 |
| 11 | 智能热风枪 | 数显Mini小型手持便携式维修控温；功率：550W（max）;温控范围：100-450度；屏显：0.87寸OLED；工作噪声<65dB | 4 |
|  |  |  |  |
|  | | |  |